
****

**Оглавление**

1. **Пояснительная записка……………………………………………………..3**
2. **Общая характеристика учебного предмета………………………………4**
3. **Описание места предмета в учебном плане ………………………………4**
4. **Личностные и предметные результаты освоения учебного**

**предмета «Швейное дело »………………………………………………….5**

1. **Учебно-тематический план………………………………………………….5**
2. **Содержание учебного предмета …………………………………………….6**
3. **Календарно-тематическое планирование …………………………………8**
4. **Система оценки достижения планируемых результатов………………..15**
5. **Описание материально-технического обеспечения**

**образовательной деятельности………………………………………………16**

**X. Список литературы……………………………………………………………16**

**XI. Контрольно – измерительные материалы………………………………….17**

I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**Рабочая программа** по швейному делу разработана на основе Программы Министерства образования РФ для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ VIII вида: 5-9 классов, под ред. В.В.Воронковой.  Программа предусматривает подготовку учащихся коррекционных общеобразовательных учреждений для обучающихся с ОВЗ, к самостоятельному выполнению производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со специализацией по профессии швея – мотористка женской и детской одежды.

Занятия по трудовому обучению для детей с нарушением интеллекта должны быть направлены на изучение школьниками теоретического материала, приемов работы и отработку практических навыков. Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приоб­ретают на уроках математики, истории. Эти знания помогают им строить чертежи выкроек, учитывать расходы материалов, понимать процессы изготовления тканей, вникать и положения трудового законодательства и т. д. В свою очередь, на­выки и умения, полученные при освоении швейных операций, спо­собствуют более успешному изучению обучающимися общеобразовательных предметов.

Программа направлена на изучение способов конструирования, моделирования и технологической обработки конкретных швейных изделий. Учащиеся могут выбрать для изготовления любое из предлагаемых учителем примерного перечня (по программе) или предложить любой другой вариант изделия, по возможности сохраняя базовый теоретический уровень.

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:

* Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации”
* Федеральный государственный образовательный стандарт  
  образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
  (утв. [приказом](http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#0) Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599)
* Положение об адаптированной программе обучения детей с ОВЗ в ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для обучающихся с ОВЗ.
* Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;
* Программа специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В. В. Воронковой.-М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001;

**Цель**: Подготовка учащихся к освоению профессии швея и выполнению элементарных видов швейных работ

**Задачи**:

**Коррекционно – образовательные**:

* формирование профессионально-трудовых умений и навыков;
* обучение рациональным способам организации работы;
* обучение обучающихся овладеть различными техниками работы с материалами, инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе.

**Коррекционно-развивающие:**

* развитие и коррекция мышления, способности к пространственному анализу;
* развитие и коррекция восприятия, представлений, ощущений;

**Коррекционно - воспитательные:**

* формирование эстетических представлений и вкуса;
* воспитание культуры труда и умение использовать в практической деятельности знаний и навыков, полученных на уроках швейного дела.

**II. Общая характеристика предмета «Швейное дело»**

Программа предусматривает подготовку учащихся коррекционных образовательных учреждений для обучающихся с ОВЗ к само­стоятельному выполнению заданий по пошиву пижамы, юбок.

Курс 7 класса продолжает обучение учащихся построению чертежей изделий и их пошиву с постоянным усложнением работы на швейной машине (регулировка стежка и натяжение верхней нити, смена машинной иглы, выполнение закрепки). Обучающиеся осваивают изготовление изделий, которое состоит из множества мелких операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты. В процессе обучения соблюдаются межпредметные связи (черчение, математика, история). Эти знания помогают строить чертежи выкроек, учитывать расходы материалов, понимать процессы изготовления тканей, запоминать их свойства. Навыки и умения, полученные при освоении швейных операций, способствуют более успешному изучению общеобразовательных предметов.

**III.Описание места предмета в учебном плане**

**Контингент обучаемых:** обучающиеся 7 класса с легкой умственной отсталостью.

**Объем часов:** 1 год, 5 часов в неделю, (170 ч.)

**IV. Личностные и предметные результаты**

**освоения учебного предмета «Швейное дело»**

***Личностные:*** формирование трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;

- формирование представлений о технологии как части общечеловеческой культуры, её роли в общественном развитии; познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, творческих, коммуникативных и организаторских способностей, способности к самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса, к деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности;

***Предметные:*** овладение трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, безопасными приемами труда; умениями рациональной организации трудовой деятельности, изготовления объектов труда с учетом эстетических и экологических требований, сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями;

**V. Учебно -тематический план**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Темы** | **Всего**  **часов** | **Теория** | **Практика** |
| 1 | Вводный урок | 8 | 8 |  |
| 2 | Промышленные швейные машины | 13 | 4 | 9 |
| 3 | Пошив постельного белья. | 24 | 5 | 19 |
| 4 | Изготовление плечевых и поясных бельевых изделий. | 36 | 1 | 35 |
| 5 | Сведения об одежде. | 3 | 3 |  |
| 6 | Отделка швейных изделий | 22 | 2 | 20 |
| 7 | Волокна и ткани | 8 | 8 |  |
| 8 | Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий. | 13 | 3 | 10 |
| 9 | Изготовление юбок. | 39 | 2 | 37 |
| 10 | Проверочные работы | 4 | 2 | 2 |
|  | **Итого** | **170** | **38** | **132** |

**VI. Содержание программы:**

**Тема 1.Вводный урок** (8ч)

*Теоретические сведения.* Беседа о профессии швеи. Ознакомление с задачами обучения и планом работы на четверть, на год. Инструктаж по охране труда. Правила поведения и безопасной работы в швейной мастерской. Организация рабочего места. Распределение рабочих мест.

**Тема 2.Промышленные швейные машины** (13ч)

*Теоретические сведения.* Сведения о промышленных швейных машинах. Универсальная промышленная швейная машина. Организация рабочего места. Механизмы промышленной швейной машины.

*Практическая работа*. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней ниток. Выполнение пробных строчек на образцах. Выполнение строчек по намеченным линиям с выполнением закрепок.

**Тема 3. Пошив постельного белья.** (24ч)

*Теоретические сведения.* Ткани для постельного белья*.* Бельевые швы. Простыня. Наволочка с клапаном. Пододеяльник.

*Практическая работа*. Выполнение бельевых швов. Выполнение двойного шва. Выполнение запошивочного шва на образце. Выполнение соединительного шва вподгибку с закрытым срезом на образце Пошив простыни. Подготовка ткани к раскрою, выполнение разметки детали наволочки на ткани и раскрой. Пошив наволочки с клапаном.

**Тема 4. Изготовление плечевых и поясных бельевых изделий.**(36ч)

*Теоретические сведения.* Пижама

*Практическая работа*. Снятие мерок. Изготовление выкройки пижамной сорочки и подготовка деталей выкройки к раскрою Построение чертежа пижамных брюк в масштабе 1:4 Построение чертежа пижамных брюк в натуральную величину и подготовка выкройки к раскрою Раскладка деталей выкройки пижамной сорочки на ткани и раскрой. Раскладка деталей выкройки пижамных брюк на ткани и раскрой. Подготовка деталей кроя пижамных брюк к обработке. Пошив пижамной сорочки. Обработка шаговых срезов пижамных брюк. Соединение правой и левой деталей пижамных брюк. Обработка верхнего и нижних срезов пижамных брюк швом вподгибку с закрытым срезом. Окончательная отделка изделия.

**Тема 5. Сведения об одежде** (3ч)

*Теоретические сведения.* Виды одежды. Требования к одежде.

**Тема 6. Отделка швейных изделий** (22ч)

*Теоретические сведения.* Виды отделки. Окантовочный шов. Оборки.

*Практическая работа.* Обработка среза детали окантовочным швом с открытым срезом на образце. Обработка среза детали окантовочным швом с закрытыми срезами на образце. Обработка отлетного среза оборки ручным способом на образце. Обработка отлетного среза оборки зигзагообразной машинной строчкой на образце. Соединение оборок с основной деталью Соединение оборок с основной деталью стачным швом на образце. Соединение оборок с основной деталью накладным швом на образце. Втачивание оборки в шов соединения двух деталей на образце.

**Тема 7. Волокна и ткани**.(8ч)

*Теоретические сведения.* Шерсть. Шерстяное волокно. Шерстяная пряжа. Основные профессии прядильного производства. Получение шерстяных тканей. Основные профессии ткацкого производства. Свойства шерстяных тканей

**Тема 8.Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий**.(13ч)

*Теоретические сведения.* Обработка вытачек. Обработка застежки в поясных изделиях. Обработка складок.

*Практическая работа*. Выполнение неразрезной заутюженной вытачки на образце. Выполнение односторонней складки на образце. Выполнение встречной складки на образце. Обработка застежки тесьмой-молнией на образце

**Тема 9.Изготовление юбок**.(39ч)

*Теоретические сведения.* Сведения о юбках. Прямая юбка.

*Практическая работа*. Снятие мерок. Построение чертежа основы прямой юбки в масштабе 1:4. Построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. Подготовка выкройки прямой юбки к раскрою. Моделирование юбок на основе выкройки прямой юбки. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка деталей выкройки юбки на ткани и раскрой. Подготовка деталей кроя юбки к обработке. Подготовка юбки к примерке. Проведение примерки юбки. Обработка вытачек на заднем и переднем полотнищах прямой юбки. Обработка боковых срезов и застежки прямой юбки Обработка пояса и верхнего среза прямой юбки. Обработка нижнего среза прямой юбки. Окончательная отделка прямой юбки.

**Тема 10. Проверочные работы**.(4ч)

**Основные требования, предъявляемые к знаниям и умениям обучающихся:**

**Обучающиеся должны знать:**

- Сведения о промышленных швейных машинах

- Виды одежды

- Требования к одежде

- Виды отделки

**Обучающиеся должны уметь:**

- Изготавливать плечевые и поясные бельевые изделия

- Обрабатывать отдельные детали и узлы поясных швейных изделий

- Изготавливать юбки

**VII. Календарно-тематическое планирование**

**I четверть**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Название раздела (кол-во часов)** | **Требования к уровню подготовленности**  **(знать, уметь, владеть, формируемые компетенции)** | **Тема урока** | **Тип урока** | **Номер урока**  **по разделу** | **Дата проведения урока**  **планируемая** | **Дата проведения урока фактическ** | **Примечание** |
| **1.** | **Вводный урок.** | Повторить и закрепить знания учащихся по технике безопасности на уроках трудового обучения. Ознакомить учащихся с планами работы и задачами на 1 четверть; | **Планы и задачи на 1 четверть.**  **Инструктаж по ТБ.** | Комбинированный | 1,2 | 04.09 |  |  |
| **2.** | **Промышленные швейные машины.** | **Знать:** сведения о промышленных швейных машинах; ознакомить учащихся с организацией рабочего места;  основными частями электрической швейной машины;  **Уметь:** практические умения и навыки, необходимые для заправки верхней и нижней ниток и намотки нитки на шпульку; практические умения и навыки, необходимые для  выполнения пробных строчек на образцах;  практические умения и навыки, необходимые для  выполнения строчек по намеченным линиям с выполнением закрепок; | Сведения о промышленных швейных машинах. | Усвоение новых знаний | 1 | 05.09 |  |  |
| Универсальная промышленная швейная машина | Комбинированный | 2 | 05.09 |  |  |
| Организация рабочего места. | Комбинированный | 3 | 05.09 |  |  |
| Механизмы промышленной швейной машины. | Комбинированный | 4 | 11.09 |  |  |
| Намотка нитки на шпульку. | Комбинированный | 5 | 11.09 |  |  |
| Заправка верхней и нижней ниток. | Комбинированный | 6 | 12.09 |  |  |
| Выполнение пробных строчек на образцах. | Комбинированный | 7,8 | 12.09 |  |  |
| Выполнение строчек по намеченным линиям с выполнением закрепок. | Комбинированный | 9,10 | 18.09 |  |  |
| Выполнение шва в подгибку с закрытым срезом. | Комбинированный | 11,12,  13 | 19.09 |  |  |
| 3. | **Пошив постельного белья.** | **Знать:** ткани используемые в изготовлении постельного белья; швы, применяемые при пошиве постельного белья; постельное белье – простыня, наволочка с клапаном, пододеяльник.  **Уметь:** выполнять бельевые швы;  изготавливать простыню;  наволочку с клапаном;  обрабатывать вырез пододеяльника;  долевые и поперечные срезы пододеяльника. | Ткани для постельного белья | Усвоение новых знаний | 1,2 | 25.09 |  |  |
| Бельевые швы. | Комбинированный | 3 | 26.09 |  |  |
| Выполнение бельевых швов.  Выполнение двойного шва. | Комбинированный | 4,5 | 26,09 |  |  |
| Выполнение запошивочного шва на образце. | Комбинированный | 6,7 | 02.10 |  |  |
| Выполнение соединительного шва вподгибку с закрытым срезом на образце. | Комбинированный | 8,9,10 | 03.10 |  |  |
| Простыня. | Усвоение новых знаний | 11,12 | 09.10 |  |  |
| Пошив простыни. | Комбинированный | 13,14,15 | 10.10 |  |  |
| Наволочка с клапаном. | Усвоение новых знаний | 16,17 | 16.10 |  |  |
| Подготовка ткани к раскрою, выполнение разметки детали наволочки на ткани и раскрой. | Комбинированный | 18,19,  20 | 17.10 |  |  |
| Пошив наволочки с клапаном. | Комбинированный | 21,22,  23,24 | 23.10  24.10 |  |  |
| **4.** | **Проверочная работа за I четверть.** |  |  | Урок систематизации и обобщения знаний и умений | 1 | 24.10 |  |  |

**II четверть**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Название раздела (кол-во часов)** | **Требования к уровню подготовленности**  **(знать, уметь, владеть, формируемые компетенции)** | **Тема урока** | **Тип урока** | **Номер урока**  **по разделу** | **Дата проведения урока**  **планируемая** | **Дата проведения урока фактическ** | **Примечание** |
| **1.** | **Вводный урок.** | Повторить и закрепить знания учащихся по технике безопасности на уроках трудового обучения. Ознакомить учащихся с планами работы и задачами на 2 четверть; | **Планы и задачи на 2 четверть.**  **Инструктаж по ТБ.** | Комбинированный | 1,2 | 06.11 |  |  |
| **2.** | **Изготовление плечевых и поясных бельевых изделий.** | **Знать:** швейное изделие - пижама; правила снятия мерок для построения чертежа пижамы.  **Уметь:** строить чертеж пижамы в масштабе 1:4; в натуральную величину раскладывать выкройки пижамной сорочки, пижамных брюк на ткани и раскраивать; подготавливать детали кроя пижамных брюк и сорочки к обработке; шить пижамную сорочку и пижамные брюки. | Пижама. | Усвоение новых знаний | 1,2 | 07.11 |  |  |
| Снятие мерок. | Комбинированный | 3 | 07.11 |  |  |
| Изготовление выкройки пижамной сорочки и подготовка деталей выкройки к раскрою | Комбинированный | 4,5 | 13.11 |  |  |
| Построение чертежа пижамных брюк в масштабе 1:4 | Комбинированный | 6,7,8 | 14.11 |  |  |
| Построение чертежа пижамных брюк в натуральную величину и подготовка выкройки к раскрою | Комбинированный | 9,10 | 20.11 |  |  |
| Раскладка деталей выкройки пижамной сорочки на ткани и раскрой. | Комбинированный | 11,12,13 | 21.11 |  |  |
| Раскладка деталей выкройки пижамных брюк на ткани и раскрой. | Комбинированный | 14,15 | 27.11 |  |  |
| Подготовка деталей кроя пижамных брюк к обработке. | Комбинированный | 16,17,18 | 28.11 |  |  |
| Пошив пижамной сорочки. | Комбинированный | 19,20  21,22,23 | 04.12  05.12 |  |  |
| Обработка шаговых срезов пижамных брюк. | Комбинированный | 24,25 | 11.12 |  |  |
| Соединение правой и левой деталей пижамных брюк. | Комбинированный | 26,27,28 | 12.12 |  |  |
| Обработка верхнего и нижних срезов пижамных брюк швом вподгибку с закрытым срезом. | Комбинированный | 29,30  31,32,33 | 18.12  19.12 |  |  |
| Окончательная отделка изделия. | Комбинированный | 34,35  36 | 25.12  26.12 |  |  |
| **3** | **Проверочная работа за II четверть** |  |  | Урок систематизации и обобщения знаний и умений | 1 | 26.12 |  |  |

**III четверть**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Название раздела (кол-во часов)** | **Требования к уровню подготовленности**  **(знать, уметь, владеть, формируемые компетенции)** | **Тема урока** | **Тип урока** | **Номер урока**  **по разделу** | **Дата проведения урока**  **планируемая** | **Дата проведения урока фактическ** | **Примечание** |
| **1.** | **Вводный урок.** | Повторить и закрепить знания учащихся по технике безопасности на уроках трудового обучения. Ознакомить учащихся с планами работы и задачами на 3 четверть; | **Планы и задачи на 3 четверть.**  **Инструктаж по ТБ.** | Комбинированный | 1,2 | 15.01.19 |  |  |
| **2.** | **Сведения об одежде** | **Знать:** виды одежды, требования к одежде | Виды одежды | Усвоение новых знаний | 1,2 | 16.01 |  |  |
| Требования к одежде | Усвоение новых знаний | 3 | 16.01 |  |  |
| **3.** | **Отделка швейных изделий** | **Знать:** виды отделок швейных изделий.  **Уметь:** выполнять обработку отделок. | Виды отделки | Усвоение новых знаний | 1,2 | 22.01 |  |  |
| Окантовочный шов | Комбинированный | 3 | 23.01 |  |  |
| Обработка среза детали окантовочным швом с открытым срезом на образце. | Комбинированный | 4,5 | 23.01 |  |  |
| Обработка среза детали окантовочным швом с закрытыми срезами на образце. | Комбинированный | 6,7 | 29.01 |  |  |
| Оборки | Усвоение новых знаний | 8 | 30.01 |  |  |
| Обработка отлетного среза оборки ручным способом на образце. | Комбинированный | 9,10 | 30.01 |  |  |
| Обработка отлетного среза оборки зигзагообразной машинной строчкой на образце. | Комбинированный | 11,12 | 05.02 |  |  |
| Соединение оборок с основной деталью | Комбинированный | 13,14,  15 | 06.02 |  |  |
| Соединение оборок с основной деталью стачным швом на образце. | Комбинированный | 16,17 | 12.02 |  |  |
| Соединение оборок с основной деталью накладным швом на образце. | Комбинированный | 18,19  20 | 13.02 |  |  |
| Втачивание оборки в шов соединения двух деталей на образце. | Комбинированный | 21,22 | 19.02 |  |  |
| **4.** | **Волокна и ткани.** | **Знать: о** шерстяных волокнах и пряже; основные профессии прядильного производства. процесс получения шерстяной пряжи; основные профессии ткацкого производства. свойства шерстяных тканей. | Шерсть. Шерстяное волокно. Шерстяная пряжа. | Усвоение новых знаний | 1,2 | 20.02 |  |  |
| Основные профессии прядильного производства. | Комбинированный | 3 | 20.02 |  |  |
| Получение шерстяных тканей. | Комбинированный | 4,5 | 26.02 |  |  |
| Основные профессии ткацкого производства. | Комбинированный | 6,7 | 27.02 |  |  |
| Свойства шерстяных тканей | Комбинированный | 8 | 27.02 |  |  |
| **5** | **Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий.** | **Знать:** технологию обработки отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий.  **Уметь:** выполнять обработку неразрезной заутюженной вытачки на образце; обрабатывать складки на образце. | Обработка вытачек. | Усвоение новых знаний | 1,2 | 05.03 |  |  |
| Выполнение неразрезной заутюженной вытачки на образце. | Комбинированный | 3,4,5 | 06.03 |  |  |
| Обработка складок. | Комбинированный | 6,7 | 12.03 |  |  |
| Выполнение односторонней складки на образце. | Комбинированный | 8,9,10 | 13.03 |  |  |
| Выполнение встречной складки на образце. | Комбинированный | 11,12  13 | 19.03  20.03 |  |  |
| **6** | **Проверочная работа за 3 четверть** |  |  | Урок систематизации и обобщения знаний и умений | 1 | 20.03 |  |  |

**IV четверть**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Название раздела (кол-во часов)** | **Требования к уровню подготовленности**  **(знать, уметь, владеть, формируемые компетенции)** | **Тема урока** | **Тип урока** | **Номер урока**  **по разделу** | **Дата проведения урока**  **планируемая** | **Дата проведения урока фактическ** | **Примечание** |
| **1.** | **Вводный урок.** | Повторить и закрепить знания учащихся по технике безопасности на уроках трудового обучения. Ознакомить учащихся с планами работы и задачами на 4 четверть; | **Планы и задачи на 4 четверть.**  **Инструктаж по ТБ.** | Комбинированный | 1,2 | 02.04 |  |  |
| **2** | **Изготовление юбок.** | **Знать:** швейное изделие - юбка; правила снятия мерок для построения чертежа прямой юбки; технологию подготовки ткани к раскрою; раскладку выкройки прямой юбки на ткани;  **Уметь:** строить чертеж прямой юбки в масштабе 1:4; в натуральную величину; подготавливать выкройки прямой юбки к раскрою;  видоизменять выкройку прямой юбки; подготавливать детали кроя юбки к обработке и примерке; шить прямую юбку. | Сведения о юбках. | Усвоение новых знаний | 1,2 | 03.04 |  |  |
| Прямая юбка. | Комбинированный | 3 | 03.04 |  |  |
| Снятие мерок | Комбинированный | 4,5 | 09.04 |  |  |
| Построение чертежа основы прямой юбки в масштабе 1:4. | Комбинированный | 6,7,8 | 10.04 |  |  |
| Построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. | Комбинированный | 9,10 | 16.04 |  |  |
| Подготовка выкройки прямой юбки к раскрою. | Комбинированный | 11,12,13 | 17.04 |  |  |
| Моделирование юбок на основе выкройки прямой юбки. | Комбинированный | 14,15 | 23.04 |  |  |
| Подготовка ткани к раскрою. | Комбинированный | 16 | 24.04 |  |  |
| Раскладка деталей выкройки юбки на ткани и раскрой. | Комбинированный | 17,18 | 24.04 |  |  |
| Подготовка деталей кроя юбки к обработке. | Комбинированный | 19,20 | 30.04 |  |  |
| Подготовка юбки к примерке. | Комбинированный | 21,22 | 07.05 |  |  |
| Проведение примерки юбки. | Комбинированный | 23 | 08.05 |  |  |
| Обработка вытачек на заднем и переднем полотнищах прямой юбки. | Комбинированный | 24,25 | 08.05 |  |  |
| Обработка боковых срезов и застежки прямой юбки | Комбинированный | 26,27  28,29,30 | 14.05  15.05 |  |  |
| Обработка пояса и верхнего среза прямой юбки. | Комбинированный | 31,32 | 21.05 |  |  |
| Обработка нижнего среза прямой юбки. | Комбинированный | 33,34,35 | 22.05 |  |  |
| Окончательная отделка прямой юбки. | Комбинированный | 36,37  38,39 | 28.05  29.05 |  |  |
| **4** | **Проверочная работа за 4 четверть и год** |  |  | Урок систематизации и обобщения знаний и умений | 1 | 29.05 |  |  |

**VIII.  Система оценки достижения планируемых результатов**

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном суждении следующие моменты:

* Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность применявшихся им практических действий (анализ работы).
* Прилежание ученика во время работы.
* Степень умственной отсталости.
* Уровень патологии органов зрения, слуха и речи.
* Уровень физического развития ученика.

**За теоретическую часть:**

**Оценка «5»** ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, изложен без существенных ошибок с применением профессиональной терминологии.

**Оценка «4»** ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно, применялись дополнительные наводящие вопросы.

**Оценка «3»** ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись дополнительные наводящие вопросы.

**Оценка «2»** ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие о плохом усвоении теоретического материала даже при применении дополнительных наводящих вопросов.

**За практическую работу:**

**Оценка «5»** ставится ученику, если качество выполненной работы полностью соответствует технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно.

**Оценка «4»** ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и качество частично не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена самостоятельно.

**Оценка «3»** ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена с помощью учителя.

**Оценка «2»** ставится ученику, если работа не выполнена.

**IX. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности**

1. Образовательный процесс по учебному предмету «Швейное дело» организован в кабинете № 208. В кабинете имеются: доска учебная, комплект школьной мебели, стол ученический (4 шт.), стулья (8 шт.), стол преподавателя (1 шт.), стул преподавателя (1 шт.), , швейные машины (5 шт.), оверлок (1 шт.),гладильная доска, утюг электрический (1 шт.), инструменты и приспособления для выполнения ручных швейных работ. Демонстрационный материал в соответствии с основными темами программы обучения. Таблицы по ТБ. Компьютер.

**X. Список литературы**

**ОСНОВНОЙ СПИСОК**

Литература:

1. Программа специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В. В. Воронковой. -М.
2. Учебник « Швейное дело» для 7 класса. Мозговая Г.Г. Картушина Г.Б. М., Москва, Просвещение2013.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК**

1. Обучение технологии в средней школе: 5-11 кл.: Метод. пособие, - М.: Гуманит. изд. центр «Владос», 2003. – 208 с. – (Б-ка учителя технологии)
2. Сборник нормативных документов. Технология / сост. Э.Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006. – 120,|8| c.
3. Технология: Методика обучения технологии. 5-9 кл.: метод. пособие/ А. К. Бешенков, А.В. Бычков, В. М. Казакевич, С. Э. Маркуцкая. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2004. – 220 с.: ил.
4. Технология: Конспекты уроков, элективные курсы: 5-9 класс/ Сост. Л. П. Барылкина, С. Е. Соколова. – М.: 5 за знания, 2006. – 208 с. – (Метод. библиотека)
5. Программно-методические материалы: Технология. 5-11 кл./ Сост. А. В. Марченко. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2001 – 192с.

**Интернет-ресурсы:**

* + 1. <http://school-collection.edu.ru>
    2. <http://fcior.edu.ru>
    3. <http://pedsovet.org/>
    4. <http://www.uchmet.ru>

**XI. Контрольно – измерительные материалы**

**Проверочная работа**

**по швейному делу для проверки знаний за 1 четверть**

**1.** **Как закрепляют машинные швы?**

а) завязывают узелком

б) с помощью обратного хода машины

в) закрепляют ручными стежками

**2. Ткань к игольной пластине прижимает:**

а) игла

б) прижимная лапка

в) игловодитель

**3. При работе на швейной машине:**

а) волосы распустить;

б) убрать волосы под косынку;

в) сделать нарядную причёску.

**4.Постельное белье – это:**

а) полотенце;

б) наволочка;

в) салфетка.

**5.Какие ткани используют для пошива постельного белья:**

а) хлопчатобумажные

б) синтетические

в) шерстяные

**6.От чего зависят форма и размер наволочки**

а) по желанию

б) подушки

в) ткани

**7**. **Какие швы применяют при пошиве наволочки?**

а) шов в подгибку с закрытым срезом;

б) двойной;

в) шов в подгибку с открытым срезом.

**Практическое задание:** подготовить швейную машину к работе (заправить верхнюю и нижнюю нити).

**Проверочная работа**

**по швейному делу для проверки знаний за 2 четверть**

**1. Какие предметы входят в комплект пижамы?**

а) пижамная сорочка;

б) косынка;

в) пижамные брюки.

**2. Какие ткани используют для пошива пижамы?**

а) хлопчатобумажные;

б) шерстяные.

в) синтетические

**3. Какие мерки записывают в половинном размере?**

а) Ди;

б) Ст;

в) Сб;

**4. Каким швом обрабатывается шов сидения в пижамных брюках?**

а) запошивочным;

б) швом в подгибку с закрытым срезом;

в) двойным швом.

**5. По способу ношения пижамные брюки относятся:**

а) к поясным изделиям

б) плечевым изделиям

в) верхней одежде

**6.При обработке нижнего среза изделия применяются швы:**

а) стачной;

б) вподгибку с закрытым срезом;

в) двойной;

**7. Для выполнения влажно-тепловой обработки необходимы:**

а) швейная машина

б) швейная игла

в) электрический утюг

**Практическое задание:** выполнить двойной шов на образце.

**Проверочная работа**

**по швейному делу для проверки знаний за 3 четверть**

**1.К швейным изделиям плечевой группы относятся:**a) платье;   
б) юбка;   
в) брюки;

**2.Какие изделия по способу носки относятся к поясным?**

а) брюки

б) блузка  
в) платье

**3.Наиболее подходящими для изготовления летнего платья являются ткани:**a) шерстяная;   
б) драповая;   
в) шёлковая;

**4. К гигиеническим свойствам тканей относятся:**а) прочность;   
б) воздухопроницаемость;   
в) усадка;

**5. Шерстяное волокно – это волокно:**

а) растительного происхождения;

б) животного происхождения;

в) искусственного происхождения.

**6.Оборка –это:**

а) Полоска ткани, один срез, которой собран на сборку

б) Полоска ткани, собранная на сборку по середине

в) Полоска ткани, выкроенная по кругу

**7.Для чего служат вытачки на изделии?**

а) для обработки срезов изделия

б) для ремонта изделия;

в) для придания объёмной формы изделию

**Практическое задание:** выполнить неразрезную заутюженную вытачку на образце.

**Проверочная работа**

**по швейному делу для проверки знаний за 4 четверть**

**1.Из каких деталей состоит крой прямой юбки?**

а) переднее полотнище;

б) заднее полотнище;

в) полочка.

**2. Что означает мерка Ди:**

а) длина спины до талии

б) длина изделия

в) длина рукава

**3.Где может быть расположена застежка в прямой юбке?**

а ) спереди

б) в боковом шве с правой стороны

в) в боковом шве с левой стороны

**4.Каким швом обрабатываются боковые швы юбки?**

а) двойным швом;

б) стачным швом;

в) швом в подгибку с закрытым срезом.

**5. Каким швом обрабатывается низ юбки?**

а) двойным швом

б) стачным швом

в) швом в подгибку с закрытым срезом

**6. В какой последовательности изготавливают прямую юбку?**

обработать вытачки

настрочить молнию

обработать боковые срезы

обработать нижний срез

обработать верхний срез

**7.Назвать деталь для обработки верхнего среза юбки**

а) пояс

б) кромка

г) бахрома

**Практическая часть:** снять мерки для построения чертежа прямой юбки.